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	Параметры изделия
	Толщина , мм
	Ширина , мм
	Длина изделия , мм
	Высота изделия, мм
	Радиус гиба, мм
	Расстояние до гиба, мм
	Расстояние до гиба, мм
	Лужение контактных площадок:
да/ нет

	
	T
	B
	L
	H
	R
	A1g
	A2g
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:
A1, A2 – монолитная часть. Медь - диффузионная сварка контактной площадки. Размерный ряд ширины пластин, мм: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120. Толщина одной пластины 0,2 мм





	Площадка 1
	 Длина площадки 1 
	Конфигурация отверстий пл.1
(W1, W2, W3, W4, W6, W8)
	Размер отверстий пл.1
	Расстояние
	Расстояние
	Расстояние
	Расстояние

	
	А1
	C1
	О1
	a1
	b1
	c1
	d1

	
	
	
	
	
	
	
	



	Площадка 2
	 Длина площадки 2
	Конфигурация отверстий пл.2
(W1, W2, W3, W4, W6, W8)
	Размер отверстий пл.1
	Расстояние
	Расстояние
	Расстояние
	Расстояние

	
	А2
	С2
	О2
	a2
	b2
	c2
	d2
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